



**무대기술자료**

**TECHNICAL RIDER 2016.07ver**

INTERPARK THEATER COMPANY. LTD. ALL RIGHT RESERVED. www.fan-square.com｜Venue Networks Team｜

**INDEX**

1. **주요 시설 현황 ----------------------------------------------------- 2**
2. **무대 장비 현황 ----------------------------------------------------- 3**
3. **조명 장비 현황 ----------------------------------------------------- 4**
4. **음향 장비 현황 ----------------------------------------------------- 5**
5. **드림홀 도면 ----------------------------------------------------- 6**

**1. 주요 시설 현황**

**▣ 객석 수 : 약296 석**

**2. 무대 장비 현황**

**▣ Projector** \*로비 고정

▷Projector : HITACH1(CP-X5021N)

▷수량 : 1

▷Type : 5000 ANSI

▷ Cable

① BNC Cable / 1

② DVI Cable Dual / 1

③ RGB Cable / 1

**▣ 공연장 천정에 설치 된 은하수 고정사용**

**3. 조명 장비 현황**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **품목** | **모델명** | **제조사** | **수량** | **비고** |
| 1 | Control Console | Avolite - tiger 2048ch | china oem | 1 |  |
| 2 | Moving Head LED | LUMI 300 | LUMISIA | 8 |  |
| 3 | Standard Light | Par Light 64 | 국내 제작 | 20 | **램프 교체 시 단체 준비** |
| 6 | Spot Light | SCENA 1KW FRESNEL |  | 5 |  |
| 7 | SCENA 1KW PC |  | 4 |  |
| 8 | Cable - Signal | Canare | Canare JAPAN | 15 | 커넥터 포함 |
| 9 | Cable - Power 1:1 |  | 국내 제작 | 30 |  |
| 10 | Cable - Power 1:3 |  | 국내 제작 | 20 |  |
| 11 | Power Rack | RGB 770 Power Rack |  | 1 |  |
| 12 | Dimmer Rack | 760cd Dimmer Rack |  | 3 |  |

**4. 음향 장비 현황**

**\* 컨트롤 섹션**


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **품목** | **모델명** | **제조사** | **수량** | **비고** |
| 1 | Audio Mixer | X32 | Midas | 1 |  |
| 2 | CDP | DN-D4500 | Denon | 1 |  |
| 3 | Wireless Mic | EW 512 G3 | Sennheiser | 4 |  |
| 4 | Pin Mic | MKE 2-5-3Gold-C | Sennheiser | 4 | **외부팀 사용X** |
| 5 | Active Antenna Splitter | ASA-1 | Sennheiser | 1 |  |
| 6 | Power Amplifier | XM4080 | Yamaha | 2 |  |
| XH200 | Yamaha | 1 |  |
| 7 | Control case(철재합금) |  | 국내제조 | 2 |  |

**\* 스피커**


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **품목** | **모델명** | **제조사** | **수량** | **비고** |
| 1 | Main Speaker | VXP12 | Tannoy | 6 | 천정설치 |
| 2 | Monitor Speaker | VXP8 | Tannoy | 4 | 천정설치 |
| 3 | Rear Speaker | CVS6 | Tannoy | 6 | 천정설치, 검정락커 마감 |
| 4 | Rear Speaker Amp | XM4080 | Yamaha | 2 | 로우 임피던스 설치 |
| 5 | Lounge Speaker | CVS4 | Tannoy | 6 | 천정설치, 검정락커 마감 |
| 6 | Lounge Amp | XH200 | Yamaha | 1 | 하이 임피던스 설치 |

**5. 드림홀 도면**

▷ **드림홀 전체도면**



▷ **드림홀 무대 평면도**



▷ **드림홀 무대 측면도**

